DS100シリーズ
デジタル温度センサ
USBドライバ Version 1.0
インストール・マニュアル


1.最低動作確認環境
　使用するPCについて以下の項目をご確認ください。

　・対応OS
　　Microsoft Windows 98 Second Edition
　　Microsoft Windows Me
　　Microsoft Windows 2000 Professional
　　Microsoft Windows XP
　　Microsoft Windows Vista


2.インストールCD
　インストールCD内のツリー構造を以下に示します。

  ------Install-------\INSTALL.DAT
  　  　　　　　　|
　　  　　　　　　|---\INSTALL.EXE
　　  　　　　　　|
　　  　　　　　　|---\ReadMe.txt
　　  　　　　　　|
　　  　　　　　　----\USBドライバ---\DSSenDrv.inf
　　  　　　　　　|               |
　　  　　　　　　|　　　　　　　 --\DSSenDrv.sys
　　  　　　　　　|               |
　　  　　　　　　|　　　　　　　 --\ReadMeUsb.txt(このファイルです。)
　　  　　　　　　|
　　  　　　　　　----\Files---------\　←このディレクトリ内にアプリケーション
　　  　　　　　　  　　　　　　　　　　　本体が格納されています。


3.インストール方法

　1)　PCにDSセンサを差し込むと、新しいハードウェアを検出した旨の画面が
　　　表示され、インストールが開始されます。
　2)　インストール画面内でinfファイルの場所の指定を行う際は、DsSenDrv.inf
　　　ファイルの存在するフォルダを指定します。(CD-R内では、USBドライバフォルダ
　　　を指定のこと)
　3)　その後、インストール画面でsysファイルの場所を指定する場合があります。
　　　その際は、DsSenDrv.sysファイルの存在するフォルダを指定します。(CD-R内では
　　　USBドライバフォルダを指定のこと)

4.更新方法

　1)　PCにDSセンサを差し込んだ状態で、マイコンピュータ→コントロールパネル→
　　　システムを選択し、システムのプロパティ画面内のハードウェアタブを選択し、
　　　デバイスマネージャーを表示します。
　2)　デバイスマネージャー内に表示された、USBコントローラ内にあるDS SENSORの
　　　プロパティを表示します。
　3)　DS SENSORのプロパティ内のドライバタブよりドライバの更新ボタンを選択を行う
　　　と、デバイスドライバのアップグレードウィザードが表示されます。
　4)　画面内でinfファイルの場所の指定を行う際は、DsSenDrv.infファイルの存在する
　　　フォルダをを指定します。(CD-R内ではUSBドライバフォルダを指定のこと)
　5)　その後、画面内でsysファイルの場所を指定する場合があります。その際は、
　　　DsSenDrv.sysファイルの存在するフォルダを指定します。(CD-R内ではUSB
　　　ドライバフォルダを指定のこと)


立山科学工業株式会社
