DS100シリーズ　サンプルソフトウェア　Ver.1.0.1

2011年9月30日
立山科学工業株式会社

=============================================================================
このたびは、DS100シリーズをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
本ドキュメントには、注意事項、および、プログラムの改定内容が記載されています。
=============================================================================

1.動作環境
・以下に、DS100シリーズデジタル温度センサからデータの取得を行うサンプルソフト
　ウェアの動作環境を示します。必ず以下の動作環境を確認してからサンプルソフト
　ウェアをインストールしてください。

・OS
　Microsoft Windows 98 Second Edition
　Microsoft Windows ME
　Microsoft Windows 2000 Professional
　Microsoft Windows XP
　Microsoft Windows Vista
・CPU *1
　800MHz 以上の 32 ビット (x86) プロセッサ、またはそれと同等の物。
・メモリ *1
　512MB 以上
・HDD
　4.7MB 以上の空きがあること。
・USBインターフェイス
　1port(Ver1.1 対応)
・CANバスインターフェイス
　1port(ISO11898/CAN2.0 Part B 準拠)
　推奨I/F:(株)インターフェイス製CAN インターフェイスカードCBI-485120
　デスクトップ機での使用時は、PCMCIA カードアダプタを使用してください。
・下記の条件を満たすこと
　1) 接続できるバスは、USB/CANのどちらか一方のみです。
　2) CAN バスは最大20台まで接続できます。（サンプルソフトの場合）
　3) USB バスは最大10台まで接続できます。（サンプルソフトの場合）
　4) USB バス使用時は、USBバス上に他の機器が接続されていないこと。

*1　動作時のPC全体でのメモリ使用量、計測チャンネルの数により、より多くの
　　PCのリソースが必要になる場合があります。

2.ソフトウェアご使用になる前に
・ソフトウェアが動作するのに必要なメモリを確保するため、他のプログラムは全て
　終了してから起動してください。
・ソフトウェアを動作させるのに支障をきたす恐れのあるユーティリティを、同時に
　使用しないでください。
・立山科学工業株式会社は、本ソフトウェア使用で生じたいかなる結果にも責任を
　負いかねます。予めご了承ください。

3.登録商標
・Microsoft Windows 98 Second Edition/ME/2000Professional/XP/および
　Microsoft Windows Vista は、米国Microsoft　Corporation社の登録商標です。
・その他本文中に使用されている会社名および商品名称は、各社の登録商標または
　商標です。

4.著作権
・プログラムおよびマニュアルなどの著作権は当社に帰属します。
・プログラムおよびマニュアルなどをコピーしたり第三者に譲渡、販売、頒布したり
　することを禁止します。


------------------------------------------------------------------------------

5.ダウンロードファイルについて
　弊社ホームページからダウンロードできるファイルは以下の2種類です。

a) DS100_INSTALLEER.zip
　次のOS用のファイルです。
　・Microsoft Windows 98 Second Edition
　・Microsoft Windows ME
　・Microsoft Windows 2000 Professional
　・Microsoft Windows XP
　・Microsoft Windows Vista

b) DS100_INSTALLEER_WIN7.zip
　次のOS用のファイルです。
　・Microsoft Windows 7(32bit版)

6.サンプルソフトウェアのインストール方法
　ダウンロードしたDS100_INSTALLEER.zipもしくはDS100_INSTALLEER_WIN7.zipを解凍し
　インストーラの指示に従いインストールしてください。

7.USBドライバのインストール方法
　DS100シリーズデジタル温度センサをPCに接続すると、ドライバのインストールが
　開始されます。
　その際、CD内のUSBドライバ\DSSenDrv.infファイルを選択してください。

8.アンインストール方法
　アンインストールをするには、「アプリケーションの追加と削除」
　から行って下さい。
　※場合によっては、フォルダが削除されないことがあるので、必要に応じて
　　フォルダを削除して下さい。


9.主な変更点

9.1 Ver.1.1/1.2/1.4について
・Ver.1.1/1.2/1.4はローカルバージョンですので配布しておりません。

9.2 Ver.1.0からVer.1.3の変更点
・サンプリングの上限10,000を65,535に変更しました。
・表示温度レンジが
　表示分解能　1/100の場合　-20〜200℃
　表示分解能　1/1000の場合　-20〜130℃
　を、表示分解能にかかわらず
　-20〜200℃としました。
・グラフのタイムスケールをmsから時分秒に変更しました。
・リスト表示で、二回目に表示させるとリストが消えてしまう不具合を修正しました。
・Windows98SEの場合、約1,000サンプリング以降Windowsの描画が異常になる不具合を修正しました。

9.3 Ver.1.3からVer.1.5の変更点
・リスト標示から「閉じる」を押した時にエラー画面が出ないようにしました。

9.4 Ver.1.5からVer.1.6の変更点
・社名及び、ロゴを立山科学工業に変更。

9.5 Ver.1.6からVer.1.7の変更点
・計測インターバル時間と実際の計測周期とのズレの改善。
・メイン画面のグラフ表示の改善。
・全チャンネル番号グラフ表示の改善。
・計測データリストの表示更新タイミングの改善。
・ＵＳＢインターフェースの改善。

9.6 Ver.1.7からVer.1.0.1の変更点
・サンプルソフトウェアのインストール方法を変更しました。
